{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Variants_5","ER_Diagramma"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Variants_5","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[5,0,5,5],[10,0,10,5],[12,0,12,5],[13,0,13,5],[15,0,15,5],[18,0,18,5],[21,0,21,5],[24,0,24,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5]]}
["Objekta nosaukums: Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā"]
["POZ. Nr.","DARBU VEIDS","MĒRVIEN.","DAUDZUMS","CENA\n-Ls-","KOPĒJĀS IZMAKSAS\n-Ls-"]
["KABEĻU KANALIZĀCIJA"]
["13A","Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 1","kan/km",0.42,null,0]
["13B","Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 2-6","kan/km",1.06,null,0]
["Darbu komplekss kabeļu aku uzstādīšanai"]
["13H K-0,3","Kabeļu akas PEH uzstādīšana","gab.",16,null,0]
["13H K-0,2","Atzara 100/50 uzstādīšana","gab.",1,null,0]
["13H K-1.5","Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas","gab.",9,null,0]
["13H1 K-1.5","Kabeļu akas PEH uzstādīšana uz esošās kanalizācijas","gab.",2,null,0]
["Bojājumu novēršana kabeļu kanalizācijā"]
["13K","Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa braucamā daļā un uz ietves","gab.",13,null,0]
["OPTISKĀ KABEĻA IEGULDĪŠANAS UN MONTĀŽAS DARBI"]
["Optisko kabeļu ieguldīšana"]
["14A","Optiskā kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā","km",3.6,null,0]
["Uzmavas sagatavošana"]
["14M2","Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (FIST tipa uzmava)","uzmava",10,null,0]
["14M4","Jauna optiskā kabeļa pievienošana esošajai uzmavai (FIST tipa uzmava)","kabelis",19,null,0]
["Optisko šķiedru metināšana"]
["14N1","Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis)","metinājums",192,null,0]
["14N2","Optisko šķiedru pārmetināšana esošā uzmavā vai uzmavu skāpī","metinājums",96,null,0]
["ODF uzstādīšana un montāža"]
["14O1","Optiskā sadales paneļa (ODF) uzstādīšana","gab.",4,null,0]
["14O3","Optiskā kabeļa montāža gala iekārtā (ODF) kabelis bez konektoriem","šķiedra",96,null,0]
["Mērījumi un dokumentācija"]
["14P1","Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi","šķiedra",26,null,0]
["14P2","Optiskā kabeļa līnijas pases sagatavošana","doc.pakete",2,null,0]
["14P3","Optiskā kabeļa līnijas pases korekcija pēc atzarojuma izbūves","doc.pakete",1,null,0]
["TELEKOMUNIKĀCIJU TĪKLA PROJEKTĒŠANA"]
["Izpilddokumentācijas izgatavošana ar komunikāciju ģeogrāfisku piesaistīšanu"]
["17A","Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar tehniskajām prasībām (vaļēja tranšeja)","km",0.93,null,0]

{"sheet":"ER_Diagramma","index":1,"n_rows":22,"n_cols":18,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,18],[2,1,2,6],[2,12,2,17],[3,1,3,6],[3,12,3,17],[11,1,11,6],[11,12,11,17],[12,1,12,6],[12,12,12,17]]}
["ER DIAGRAMMA"]
[]
[null,"  objekts",{"$nulls":10},"  lokala_tame"]
[null,"  Būvobjekts, kuram tiek veikti darbi",{"$nulls":10},"  Lokālās tāmes galvene, saistīta ar objektu"]
[null,"Lauks","Tips","NULL","PK","FK","Komentārs",{"$nulls":5},"Lauks","Tips","NULL","PK","FK","Komentārs"]
[null,"objekts_id","SERIAL","NOT NULL","PK",null,"Unikāls ID (PK, auto-increment)",{"$nulls":5},"tame_id","SERIAL","NOT NULL","PK",null,"Unikāls ID (PK)"]
[null,"nosaukums","TEXT","NOT NULL",null,null,"Objekta pilns nosaukums",{"$nulls":5},"objekts_id","INTEGER","NOT NULL",null,"FK","FK → objekts.objekts_id"]
[null,"partneris","VARCHAR(100)","YES",null,null,"Sadarbības partneris",{"$nulls":5},"nosaukums","VARCHAR(255)","YES",null,null,"Tāmes nosaukums"]
[null,"pilseta","VARCHAR(100)","YES",null,null,"Pilsēta / atrašanās vieta",{"$nulls":5},"datums","DATE","YES",null,null,"Sagatavošanas datums"]
[]
[]
[null,"  kategorija",{"$nulls":10},"  pozicija"]
[null,"  Darbu kategorijas un apakškategorijas (hierarhiska struktūra)",{"$nulls":10},"  Darbu pozīcijas ar mērvienību, daudzumu un cenām"]
[null,"Lauks","Tips","NULL","PK","FK","Komentārs",{"$nulls":5},"Lauks","Tips","NULL","PK","FK","Komentārs"]
[null,"kategorija_id","SERIAL","NOT NULL","PK",null,"Unikāls ID (PK)",{"$nulls":5},"pozicija_id","SERIAL","NOT NULL","PK",null,"Unikāls ID (PK)"]
[null,"kategorija_kods","VARCHAR(10)","NOT NULL",null,null,"Kods (piem. 13, 14, 17, 13-sub)",{"$nulls":5},"poz_nr","VARCHAR(20)","NOT NULL",null,null,"Pozīcijas numurs (13A, 14M2 …)"]
[null,"nosaukums","VARCHAR(255)","NOT NULL",null,null,"Kategorijas pilns nosaukums",{"$nulls":5},"darbu_veids","TEXT","NOT NULL",null,null,"Darba veida apraksts"]
[null,"vecakas_id","INTEGER","YES",null,"FK","FK → kategorija.kategorija_id  (NULL = galvenā kat.)",{"$nulls":5},"mervieniba","VARCHAR(30)","NOT NULL",null,null,"Mērvienība (kan/km, gab., km …)"]
[{"$nulls":12},"daudzums","NUMERIC(10,2)","YES",null,null,"Darbu apjoms"]
[{"$nulls":12},"cena","NUMERIC(10,2)","YES",null,null,"Vienības cena (Ls)"]
[{"$nulls":12},"kopeja_izmaksa","NUMERIC(10,2)","YES",null,null,"Kopā = daudzums × cena (Ls)"]
[{"$nulls":12},"kategorija_id","INTEGER","NOT NULL",null,"FK","FK → kategorija.kategorija_id"]