{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Pielikums 1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pielikums 1","index":0,"n_rows":165,"n_cols":4,"rows_kept":165,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[5,0,5,3],[9,1,9,3],[18,1,18,3],[35,1,35,3],[48,1,48,3],[67,1,67,3],[84,1,84,3],[87,1,87,3],[93,1,93,3],[105,1,105,3],[116,1,116,3],[136,1,136,3],[161,1,161,2],[163,0,163,3],[164,0,164,3]]}
[{"$nulls":3},"12.pielikums"]
["ATKLĀTA KONKURSA"]
["“Jelgavas pilsētas luksoforu objektu uzturēšana”,"]
["identifikācijas Nr.JPD2019/25/AK"]
[]
["Darbu vienību izcenojumu saraksts"]
[]
["Nr. p.k.","Darba un materiāla veidi","Mērvienība","Vienības izcenojums*, euro(bez PVN)"]
["I.","Darba veidi"]
[1,"Demontāžas darbi"]
["1.1.","Kontroliera demontāža","kompl.",{"v":100,"d":"100.00"}]
["1.2.","Luksofora balsta demontāža","gab.",{"v":50,"d":"50.00"}]
["1.3.","Konsoles demontāža","gab.",{"v":100,"d":"100.00"}]
["1.4.","Luksofora balsta pamata demontāža","gab.",{"v":30,"d":"30.00"}]
["1.5.","Konsoles pamata demontāža","gab.",{"v":50,"d":"50.00"}]
["1.6.","Signālgalvas demontāža","gab.",{"v":30,"d":"30.00"}]
["1.7.","Gājēju izsaukuma pogas demontāža","gab.",{"v":25,"d":"25.00"}]
["1.8.","Infrasarkano  staru transporta kustības detektora (skaņas signāla iekārtas) demontāža","gab.",{"v":10,"d":"10.00"}]
[2,"Kabeļu montāžas darbi"]
["2.1.","Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules guldīšanai 0.7m dziļumā","m",{"v":6,"d":"6.00"}]
["2.2.","Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules guldīšanai 1.0m dziļumā","m",{"v":6,"d":"6.00"}]
["2.3.","Ielu (ietvju) asfaltbetona seguma demontāža, tranšejas sagatavošana asfalta seguma atjaunošanai","m2",{"v":50,"d":"50.00"}]
["2.4.","Bruģa (flīzes) segumā demontāža, atjaunošana","m2",{"v":75,"d":"75.00"}]
["2.5.","Zaļas zonas atjaunošana","m2",{"v":3,"d":"3.00"}]
["2.6.","Kabeļu montāža, izmantojot horizontālas urbšanas metodi","m",{"v":35,"d":"35.00"}]
["2.7.","Liekās grunts aizvešana","m3",{"v":10,"d":"10.00"}]
["2.8.","Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā","m",{"v":1,"d":"1.00"}]
["2.9.","Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē","m",{"v":1.6,"d":"1.60"}]
["2.10.","Dalītās aizsargcaurules montāža","gab.",{"v":5,"d":"5.00"}]
["2.11.","Kabeļa montāža (nomaiņa) balstā","m",{"v":1.6,"d":"1.60"}]
["2.12.","Spēka kabeļa gala apdares montāža","kompl."]
["2.13.","Spēka kabeļa savienojuma uzmavas montāža","kompl."]
["2.14.","Signālkabeļa 7-19x2.5 gala apdare, pieslēgšana","kompl.",{"v":18,"d":"18.00"}]
["2.15.","Datu kabeļa gala apdare, pieslēgšana","kompl.",{"v":5,"d":"5.00"}]
["2.16.","Signālkabeļa spaiļu komplekta nomaiņa balstā, konsolē, vārtos","kompl.",{"v":25,"d":"25.00"}]
[3,"Luksoforu balstu uzturēšanas un montāžas darbi"]
["3.1.","Luksofora balsta montāža","gab.",{"v":50,"d":"50.00"}]
["3.2.","Luksofora konsoles montāža","gab.",{"v":100,"d":"100.00"}]
["3.3.","Luksofora balsta pamata montāža","gab.",{"v":30,"d":"30.00"}]
["3.4.","Luksofora konsoles pamata montāža","gab.",{"v":50,"d":"50.00"}]
["3.5.","Luksofora balsta taisnošana, remonts","gab.",{"v":30,"d":"30.00"}]
["3.6.","Luksofora konsoles taisnošana, remonts","gab.",{"v":50,"d":"50.00"}]
["3.7.","Balsta vāka nomaiņa","gab.",{"v":15,"d":"15.00"}]
["3.8.","Balsta jumtiņa nomaiņa","gab.",{"v":10,"d":"10.00"}]
["3.9.","Datorizētās akustiskās gājēju izsaukuma pogas montāža","gab.",{"v":40,"d":"40.00"}]
["3.10.","Datorizētās akustiskās gājēju izsaukuma pogas konfigurēšana, remonts","gab.",{"v":40,"d":"40.00"}]
["3.11.","Infrasarkano  staru transporta kustības (skaņas signāla iekārtas) detektora montāža","gab.",{"v":10,"d":"10.00"}]
["3.12.","Infrasarkano staru transporta kustības detektora (skaņas signāla iekārtas) regulēšana","gab.",{"v":10,"d":"10.00"}]
[4,"Signālgalvu uzturēšanas un montāžas darbi"]
["4.1.","Transporta signālgalvas montāža uz balsta","kompl.",{"v":50,"d":"50.00"}]
["4.2.","Transporta signālgalvas montāža uz konsoles (vārtiem)","kompl.",{"v":30,"d":"30.00"}]
["4.3.","Transporta signālgalvas ar papildsekciju montāža uz balsta","kompl.",{"v":30,"d":"30.00"}]
["4.4.","Transporta signālgalvas ar papildsekciju montāža uz konsoles (vārtiem)","kompl.",{"v":10,"d":"10.00"}]
["4.5.","Gājēju signālgalvas montāža","kompl.",{"v":10,"d":"10.00"}]
["4.6.","Gājēju signālgalvas ar laika atskaites displeju montāža","kompl.",{"v":20,"d":"20.00"}]
["4.7.","Informatīvas signālgalvas montāža","kompl.",{"v":10,"d":"10.00"}]
["4.8.","Signālgalvas atstarojošā rāmīša nomaiņa","gab.",{"v":10,"d":"10.00"}]
["4.9.","Signālgalvas ar papildsekciju atstarojošā rāmīša nomaiņa","gab.",{"v":5,"d":"5.00"}]
["4.10.","Signālgalvas aizsargjumtiņa nomaiņa uz balsta","gab.",{"v":25,"d":"25.00"}]
["4.11.","Signālgalvas aizsargjumtiņa nomaiņa uz konsoles (vārtiem)","gab.",{"v":5,"d":"5.00"}]
["4.12.","Signālgalvas stiprinājuma kronšteina nomaiņa uz balsta","gab.",{"v":20,"d":"20.00"}]
["4.13.","Spuldzes nomaiņa uz balsta","gab.",{"v":5,"d":"5.00"}]
["4.14.","Spuldzes nomaiņa uz konsoles (vārtiem)","gab.",{"v":5,"d":"5.00"}]
["4.15.","Signāllēcas nomaiņa uz balsta","gab.",{"v":30,"d":"30.00"}]
["4.16.","Signāllēcas nomaiņa uz konsoles (vārtiem)","gab.",{"v":30,"d":"30.00"}]
["4.17.","Luksofora gājēju laika atskaites konfigurēšana","gab.",{"v":5,"d":"5.00"}]
["4.18.","Signālgalvas stāvokļa regulēšana","gab.",{"v":10,"d":"10.00"}]
[5,"Luksoforu kontrolieru uzturēšanas un montāžas darbi"]
["5.1.","Kontroliera montāža","kompl.",{"v":300,"d":"300.00"}]
["5.2.","Luksofora kontroliera korpusa nomaiņa","gab.",{"v":200,"d":"200.00"}]
["5.3.","Kontroliera bloka nomaiņa","gab.",{"v":10,"d":"10.00"}]
["5.4.","Vadības plates drošinātāja nomaiņa","gab.",{"v":20,"d":"20.00"}]
["5.5.","Automātiska slēdža nomaiņa","gab.",{"v":5,"d":"5.00"}]
["5.6.","Starpreleja nomaiņa","gab.",{"v":2,"d":"2.00"}]
["5.7.","Diferenciālas aizsardzības automāta nomaiņa","gab.",{"v":3,"d":"3.00"}]
["5.8.","Pārsprieguma novadītāja nomaiņa","gab.",{"v":2,"d":"2.00"}]
["5.9.","Pārsprieguma novadītāja ieliktņa nomaiņa","gab.",{"v":2,"d":"2.00"}]
["5.10.","WDS detektora nomaiņa asfalta virskārtas segā","gab.",{"v":60,"d":"60.00"}]
["5.11.","WDS atkārtotāja antenas nomaiņa","gab.",{"v":5,"d":"5.00"}]
["5.12.","WDS uztvērēja antenas nomaiņa","gab.",{"v":5,"d":"5.00"}]
["5.13.","WDS atkārtotāja antenas baterijas nomaiņa","gab.",{"v":40,"d":"40.00"}]
["5.14.","Epoksīdu sveķu aizsargslāņa atjaunošana WDS detektoram asfalta virskārtā","gab.",{"v":35,"d":"35.00"}]
["5.15.","Luksofora objekta signālplāna izstrāde","gab.",{"v":300,"d":"300.00"}]
["5.16.","Luksofora objekta darbības nodrošināšana elektroenerģijas atslēguma gadījumā","stundas.",{"v":50,"d":"50.00"}]
[6,"Luksoforu objektu tehniskā apkope "]
["6.1.","Tehniskā apkope visiem (53) luksoforu objektiem","mēnesis",{"v":11000,"d":"11000.00"}]
["6.2.","Tehniskā apkope vienam luksoforu objektam","mēnesis",{"v":20,"d":"20.00"}]
[7,"Avārijas darbi"]
["7.1.","Luksofora balsta demontāža","gab.",{"v":50,"d":"50.00"}]
["7.2.","Konsoles demontāža","gab.",{"v":100,"d":"100.00"}]
["7.3.","Signālgalvas demontāža","gab.",{"v":30,"d":"30.00"}]
["7.4.","Luksofora objekta palaišana, izslēgšana vai pārslēgšana mirgojošā dzeltenajā režīmā.","gab.",{"v":10,"d":"10.00"}]
["II.","Materiālu un iekārtu veidi"]
[8,"Kabeļi un kabeļu piederumi"]
["8.1.","Kabelis Al 4x16","m",{"v":1,"d":"1.00"}]
["8.2.","Signālkabelis Cu 7x2.5","m",{"v":2,"d":"2.00"}]
["8.3.","Signālkabelis Cu 12x2.5","m",{"v":2.7,"d":"2.70"}]
["8.4.","Signālkabelis Cu 19x2.5","m",{"v":3,"d":"3.00"}]
["8.5.","Datu kabelis (5.cat)","m",{"v":0.3,"d":"0.30"}]
["8.6.","Aizsargcaurule – ārējais diametrs 75mm 750N","m",{"v":1,"d":"1.00"}]
["8.7.","Aizsargcaurule – ārējais diametrs 110mm 750N","m",{"v":1.2,"d":"1.20"}]
["8.8.","Signāllenta","m",0.07]
["8.9.","Spēka kabeļa gala apdare līdz 35mm2","kompl.",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["8.10.","Spēka kabeļa savienojuma uzmava līdz 35mm2 ","kompl.",{"v":25,"d":"25.00"}]
["8.11.","Signālkabeļa spaiļu komplekts (līdz 10 gab.)","kompl.",{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[9,"Balsti un balstu piederumi"]
["9.1.","Luksofora balsts h=4m Technopali STP45-114-2 (vai ekvivalents**)","gab.",{"v":70,"d":"70.00"}]
["9.2.","Luksofora balsts h=6m Technopali STP45-114-2 (vai ekvivalents**)","gab.",{"v":80,"d":"80.00"}]
["9.3.","Luksofora konsole h=6.5m, iznesums 7m IDMserviss LK-14-T2-KM (vai ekvivalents**)","gab.",{"v":1800,"d":"1800.00"}]
["9.4.","Luksofora balsta pamatne P-1 (vai ekvivalents**)","gab.",{"v":35,"d":"35.00"}]
["9.5.","Luksofora konsoles pamatne P-4 (vai ekvivalents**)","gab.",{"v":100,"d":"100.00"}]
["9.6.","Balsta (konsoles) vāks","gab.",{"v":5,"d":"5.00"}]
["9.7.","Balsta (konsoles) jumtiņš","gab.",{"v":3,"d":"3.00"}]
["9.8.","Datorizēta akustiska gājēju izsaukuma poga Langmatz EK533 (vai ekvivalents**)","gab."]
["9.9.","Infrasarkano staru transporta kustības detektors Xtralis ASIM IR301 (vai ekvivalents**)","gab."]
["9.10.","Skaņas signāla iekārta Grupa ZIR ZIR-3 (vai ekvivalents**)","gab."]
[10,"Signālgalvas un signālgalvu piederumi"]
["10.1.","Transporta signālgalva (3 lēcas, 300mm, LED 230V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.2.","Transporta signālgalva ar papildsekciju (4 lēcas, 300mm, LED 230V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.3.","Gājēju signālgalva (2 lēcas, 200mm, LED 230V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.4.","Gājēju signālgalva ar sekunžu sakitītāju (3 lēcas, 200mm, LED 230V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.5.","Brīdinājuma signālgalva (1 lēca, 300mm, LED 230V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.6.","Transporta signālgalva (3 lēcas, 300mm, LED 42V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.7.","Transporta signālgalva ar papildsekciju (4 lēcas, 300mm, LED 42V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.8.","Gājēju signālgalva (2 lēcas, 200mm, LED 42V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.9.","Gājēju signālgalva ar sekunžu skaitītāju (3 lēcas, 200mm, LED 42V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.10.","Brīdinājuma signālgalva (1 lēca, 300mm, LED 42V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.11.","Signāllēca (300mm, LED 230V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.12.","Signāllēca (200mm, LED 230V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.13.","Signāllēca (300mm, LED 42V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.14.","Signāllēca (200mm, LED 42V) Dynniq Peek Elite TLED (vai ekvivalents**)","gab."]
["10.15.","Signālgalvas stiprinājuma kronšteins","gab.",{"v":25,"d":"25.00"}]
["10.16.","Signālgalvas atstarojošais rāmītis","gab.",{"v":100,"d":"100.00"}]
["10.17.","Signālgalvas atstarojošais rāmītis ar papīldsekciju","gab.",{"v":100,"d":"100.00"}]
["10.18.","Signālgalvas aizsargjumtiņš","gab.",{"v":15,"d":"15.00"}]
["10.19.","Spuldze līdz 75W, 230V","gab.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"Luksoforu kontrolieri un kontrolieru piederumi"]
["11.1.","Luksoforu kontrolieris Dynniq EC-2 (vai ekvivalents**)","kompl."]
["11.2.","Luksoforu kontrolieris Dynniq EC-2 mini (vai ekvivalents**)","kompl."]
["11.3.","EC-2 luksoforu kontroliera korpuss (vai ekvivalents**)","kompl."]
["11.4.","EC-2 MDU bloks (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.5.","EC-2 CPU bloks (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.6.","EC-2 LCM bloks (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.7.","EC-2 IO1616 bloks (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.8.","EC-2 ED316 bloks (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.9.","EC-2 MMI bloks (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.10.","EC-2 termoregulators (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.11.","EC-2 datu pārraides bloks GSM/GPRS (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.12.","Optiskais konvertors CTC Union Technologies IFC-1400X-SC002 (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.13.","Barošanas bloks 24V ICP DAS MDR-20-24","gab."]
["11.14.","Kontroliera vadības plates drošinātājs","gab."]
["11.15.","Automātiskais slēdzis C2-32A 1 fāzu","gab."]
["11.16.","Starprelejs 20A","gab."]
["11.17.","Diferenciālas aizsardzības automāts 20A, 300mA 1 fāzu","gab."]
["11.18.","Pārsprieguma novadītājs 1 fāzu, 65kA, līdz 1,5kV","gab."]
["11.19.","Pārsprieguma novadītāja ieliktnis","gab."]
["11.20.","WDS detektors SensysNetworks VSN 240F (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.21.","WDS atkārtotājantena SensysNetworks RP240-BH-LL-2 (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.22.","WDS uztvērējantena SensysNetworks AP 240-E (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.23.","WDS atkārtotājantenas baterija SensysNetworks RP240-BH-LL (vai ekvivalents**)","gab."]
["11.24.","WDS atkārtotājantenas baterija SensysNetworks RP240-BH-LL-2 (vai ekvivalents**)","gab."]
[null,"Vienību izcenojumu kopsumma, euro bez PVN"]
[]
["*Vienības izcenojumā jāparedz visas ar konkrētās pozīcijas izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN"]
["** Skaidrojumu par ekvivalenci skatīt Nolikuma 10.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 8.punktā."]