{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["399 Luksoforu uztur.."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"399 Luksoforu uztur..","index":0,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"merged":[[0,3,0,5],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2]]}
[{"$nulls":3},"IKDIENAS UZTURĒŠANA",null,null,"Līguma NR. PIL/2-4/22/73"]
[]
["Jelgavas valstspilsētas luksoforu objektu uzturēšana"]
[]
["N.p.k","Pas. Nr","Darbu vieta","Paredzamie darbi","Kods","Paredzamais izpildes datums","Apjoms","Daudzums","Kopējais apjoms","Vienības cena, EUR","Izmaksas, EUR"]
["Brīvības bulv. un Lāčplēša ielas krustojumā nomainīta sarkanā transporta LED lēca un viens drošinātājs."]
[1,103908,"Brīvības bulvāra - Lāčplēša ielas krustojums","Signāllēcas nomaiņa uz balsta","5.13","2023-03-28",null,null,1,{"v":50,"d":"50.00"},{"$f":"I7*J7","v":{"v":50,"d":"50.00"}}]
[2,null,null,"Vadības plates drošinātāja nomaiņa","6.4","2023-03-28",null,null,1,{"v":20,"d":"20.00"},{"$f":"I8*J8","v":{"v":20,"d":"20.00"}}]
[3,null,null,"Signāllēca (300mm, LED 230V) Swarco Futurled","11.11","2023-03-28",null,null,1,{"v":123.5,"d":"123.50"},{"$f":"I9*J9","v":{"v":123.5,"d":"123.50"}}]
[4,null,null,"Kontroliera vadības plates drošinātājs","12.11","2023-03-28",null,null,1,{"v":2.6,"d":"2.60"},{"$f":"I10*J10","v":{"v":2.6,"d":"2.60"}}]
[{"$nulls":9},"Kopā:",{"$f":"SUM(K6:K10)","v":{"v":196.1,"d":"196.10"}}]
["Sagatavoja:",{"$nulls":8},"Kopā, ar PVN 21%",{"$f":"K11*1.21","v":{"v":237.281,"d":"237.28"}}]
["Uldis Grunde-Zeiferts"]
["2024-11-19T11:18:44"]