{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["399 Luksoforu uztur.."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"399 Luksoforu uztur..","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,3,0,5],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2]]}
[{"$nulls":3},"IKDIENAS UZTURĒŠANA",null,null,"Līguma NR. PIL/2-4/22/73"]
[]
["Jelgavas valstspilsētas luksoforu objektu uzturēšana"]
[]
["N.p.k","Pas. Nr","Darbu vieta","Paredzamie darbi","Kods","Paredzamais izpildes datums","Apjoms","Daudzums","Kopējais apjoms","Vienības cena, EUR","Izmaksas, EUR"]
["Lielās-Akadēmijas ielas signālplāna izmaiņas.\nNovērots, ka aizsitas josla pa kuru var braukt taisni no Akadēmijas ielas uz Uzvaras ielu un pa kreisi uz Lielo ielu.\nJautājums ir apspriests Satiksmes kustības drošības komisijā, komisija nolēma, ka varētu iet uz to, ka šai joslai iedod ātrāk signālu un tikai pēc tam dod signālu virzienam pa labi.\nNepieciešams izstrādāt jaunu signālplānu, lai tad virzienam pa kreisi un taisni zaļais signāls ieslēdzas ātrāk, idejiski neviena plūsma tam netraucē, tik cik jāsamazina iedotais zaļais signāls virzienam, kur no Lielās ielas var nogriezties pa kreisi uz Uzvaras ielu. Pa labi signāls nemainās.\nVai pie esošās infrastuktūras (kabeļiem) būs iespēja pieslēgt papildsekciju?\n\nKādi darbi būtu jādara, lai šo risinājumu varētu izdarīt?\nVai sanāk, ka būs jāmaina trīs signālgalvas? Jeb priekš šīs papildsekcijas var izvietot brīdinājuma signālgalvas?\n\nIzmaiņas dabā neveikt kamēr nav saskaņojums."]
[1,108026,"Lielās ielas - Akadēmijas ielas krustojums","Luksofora objekta signālplāna izstrāde","6.8","2025-01-31",null,null,1,{"v":500,"d":"500.00"},{"$f":"I7*J7","v":{"v":500,"d":"500.00"}}]
[{"$nulls":9},"Kopā:",{"$f":"SUM(K6:K7)","v":{"v":500,"d":"500.00"}}]
["Sagatavoja:",{"$nulls":8},"Kopā, ar PVN 21%",{"$f":"K8*1.21","v":{"v":605,"d":"605.00"}}]
["Uldis Grunde-Zeiferts"]
["2025-01-03T10:45:28"]